化机公司2022年度防腐框架合同

成交候选人公示

 2022年1月24日公开招标的化机公司2022年度防腐框架合同项目，经依法组建的评委小组的评审，成交候选人均符合采购文件要求的资格能力条件，结果公示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排序 | 第一成交候选人 | 第二成交候选人 |
| 投标人名称 | 徐州靖鹏环保工程有限公司 | 南京大厂余利机电安装检修有限公司 |
| 投标报价 | 详见附表1 | 详见附表2 |
| 公示日期：2022年2月15日 16时起至2022年2月17日16时至。如由异议，请在公示截至日期前向采购人书面提出，异议文件须由法定代表人或委托代理人签字，并加盖法人公章，发送扫描件的同时将原件邮寄采购人处。 采购人名称: 中石化南京化工机械有限公司地址：南京市江北新区大厂街道姜桥一号邮编：210048 联系人：吴厚才电话：13851559038邮箱：wuhc.nhgs@sinopec.com 采购人：中石化南京化工机械有限公司项目负责人：吴厚才2022年2月15日附件12022年化机公司防腐框架报价（徐州靖鹏） |
| 序号 | 工作内容 | 徐州靖鹏报价（含税9%） |
|  |
| 1 | 红丹醇酸防锈漆 | 70 | 12 |  |
| 2 | 红丹醇酸防锈漆+酚醛防锈面漆 | 70+50 | 21.69 |  |
| 3 | 无机硅酸锌 | 75 | 21.32 |  |
| 4 | 普通无机富锌 | 75 | 21.74 |  |
| 5 | 有机硅耐热漆（350°C） | 75 | 62 |  |
| 6 | 有机硅耐热漆（600°C） | 75 | 52 |  |
| 7 | 有机硅耐热底漆+有机硅环氧耐热面漆 | 75 | 64.58 |  |
| 8 | 500°C有机硅铝粉耐热漆 | 75 | 75.94 |  |
| 9 | 环氧酚醛底漆 | 50+50 | 41.18 |  |
| 10 | 环氧酚醛面漆 | 50+50 | 41.18 |  |
| 11 | 无机富锌底漆（400℃） | 50 | 43.39 |  |
| 12 | 环氧富锌底漆 (400°C) | 50 | 45.21 |  |
| 13 | 环氧冷底子油（-30度） | 100+100 | 62 |  |
| 14 | 环氧云铁面漆 | 50+50 | 41.27 |  |
| 15 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | 32.08 |  |
| 16 | 有机硅耐热漆（400度） | 20 | 43.39 |  |
| 17 | H53-6环氧云铁中间漆 | 60+60 | 40.21 |  |
| 18 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 40+35 | 76.19 |  |
| 19 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 25+25 | 63.5 |  |
| 20 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20 | 44.45 |  |
| 21 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 74.08 |  |
| 22 | 环氧云铁面漆475HS（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 42.33 |  |
| 23 | 聚氨酯面漆990（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 58.2 |  |
| 24 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50 | 63.5 |  |
| 25 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20+20 | 76.19 |  |
| 26 | 环氧酚醛228HS（国际油漆阿克苏） | 100+100 | 103.71 |  |
| 27 | 不锈钢防锈底漆（国际油漆佐敦） | 50+50 | 62 |  |
| 28 | 环氧富锌底漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 89.95 |  |
| 29 | 环氧云铁中间漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 50.08 |  |
| 30 | 聚氨酯面漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 68.79 |  |
| 31 | 有机硅铝粉硅耐热漆底漆（国际油漆佐敦） | 25+25 | 63.5 |  |
| 32 | 无机硅酸盐富锌底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 62 |  |
| 33 | 有机硅耐热漆{400度}（国际油漆佐敦） | 25 | 44.45 |  |
| 34 | 聚酯设备筒体和封头、所有内件酸洗、钝化价格 | 21.25 |  |
| 35 | 其他不锈钢设备及复合板设备酸洗、钝化价格 | 28.5 |  |
| 36 | 热成型、堆焊、热处理后的不锈钢表面酸洗、钝化以及设备内外表面酸洗钝化 | 68.78 |  |
| 37 | 2022年全年室内打砂单价 | 30 |  |
| 38 | 2022年室外打砂 | 34 |  |
| 39 | 热处理除锈 | 22 |  |
| 40 | 不热处理除锈 | 18 |  |
| 41 | 不锈钢设备打砂 | 65 |  |
| 42 | 除油剂 | 29.6 |  |
| 43 | 除油人工 | 320 |  |
| 44 | 酸膏洗-废液综合处理价格 | 21.5 |  |
| 45 | 酸液洗-废液综合处理价格 | 15.87 |  |
| 46 | 设备运输发运包装费用 | 28 |  |
| 47 | 补腻子 | 20 |  |

附件2

2022年化机公司防腐框架报价（大厂余利）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 报价（含税9%） |
|
| 1 | 红丹醇酸防锈漆 | 70 | 12 |
| 2 | 红丹醇酸防锈漆+酚醛防锈面漆 | 70+50 | 21.34 |
| 3 | 无机硅酸锌 | 75 | 21.32 |
| 4 | 普通无机富锌 | 75 | 21.74 |
| 5 | 有机硅耐热漆（350°C） | 75 | 53.91 |
| 6 | 有机硅耐热漆（600°C） | 75 | 51.28 |
| 7 | 有机硅耐热底漆+有机硅环氧耐热面漆 | 75 | 64.58 |
| 8 | 500°C有机硅铝粉耐热漆 | 75 | 75.94 |
| 9 | 环氧酚醛底漆 | 50+50 | 41.18 |
| 10 | 环氧酚醛面漆 | 50+50 | 41.18 |
| 11 | 无机富锌底漆（400℃） | 50 | 42.59 |
| 12 | 环氧富锌底漆 (400°C) | 50 | 45.19 |
| 13 | 环氧冷底子油（-30度） | 100+100 | 62 |
| 14 | 环氧云铁面漆 | 50+50 | 40.98 |
| 15 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | 32.08 |
| 16 | 有机硅耐热漆（400度） | 20 | 42.96 |
| 17 | H53-6环氧云铁中间漆 | 60+60 | 40.21 |
| 18 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 40+35 | 76.19 |
| 19 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 25+25 | 63.5 |
| 20 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20 | 43.15 |
| 21 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 74.08 |
| 22 | 环氧云铁面漆475HS（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 42.33 |
| 23 | 聚氨酯面漆990（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 58.2 |
| 24 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50 | 61.2 |
| 25 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20+20 | 76.19 |
| 26 | 环氧酚醛228HS（国际油漆阿克苏） | 100+100 | 103.71 |
| 27 | 不锈钢防锈底漆（国际油漆佐敦） | 50+50 | 62 |
| 28 | 环氧富锌底漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 88.39 |
| 29 | 环氧云铁中间漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 50.08 |
| 30 | 聚氨酯面漆（国际油漆佐敦） | 40+40 | 68.79 |
| 31 | 有机硅铝粉硅耐热漆底漆（国际油漆佐敦） | 25+25 | 63.5 |
| 32 | 无机硅酸盐富锌底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 62 |
| 33 | 有机硅耐热漆{400度}（国际油漆佐敦） | 25 | 43.84 |
| 34 | 聚酯设备筒体和封头、所有内件酸洗、钝化价格 | 20.9 |
| 35 | 其他不锈钢设备及复合板设备酸洗、钝化价格 | 26.8 |
| 36 | 热成型、堆焊、热处理后的不锈钢表面酸洗、钝化以及设备内外表面酸洗钝化 | 68.78 |
| 37 | 2022年全年室内打砂单价 | 28 |
| 38 | 2022年室外打砂 | 29 |
| 39 | 热处理除锈 | 21 |
| 40 | 不热处理除锈 | 18 |
| 41 | 不锈钢设备打砂 | 65 |
| 42 | 除油剂 | 29.6 |
| 43 | 除油人工 | 320 |
| 44 | 酸膏洗-废液综合处理价格 | 21.5 |
| 45 | 酸液洗-废液综合处理价格 | 15.87 |
| 46 | 补腻子 | 20 |