**成交结果公告**

（采购项目编号：NCMW-ZH-SC-KJ-2023004 ）

采购人已接受 徐州靖鹏环保工程有限公司 所递交的 2023年度化机公司防腐框架协议 项目公开招标响应文件，确定 徐州靖鹏环保工程有限公司 为成交人。

1. 主要成交标的的内容描述：①聚酯类设备和非聚酯类设备余利以外部分的油漆、防腐、打砂、封口；②酸液酸洗、中和。
2. 成交价格：【详见附件】。

采购人：中石化南京化工机械有限公司

2023年2月8日

附件：

**一、化机公司内化工设备油漆定价：（元/㎡，含人工，含9%增值税）**

| 序号 | 油漆品种 | 漆膜厚（µm） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红丹醇酸防锈漆 | 70 | 12 |
| 2 | 红丹醇酸防锈漆+酚醛防锈面漆 | 70+50 | 21.7 |
| 3 | 无机硅酸锌 | 75 | 21.3 |
| 4 | 普通无机富锌 | 75 | 21.7 |
| 5 | 有机硅耐热漆（350°C） | 75 | 63.8 |
| 6 | 有机硅耐热漆（600°C） | 75 | 52 |
| 7 | 有机硅耐热底漆+有机硅环氧耐热面漆 | 75 | 64.5 |
| 8 | 500°C有机硅铝粉耐热漆 | 75 | 75.9 |
| 9 | 环氧酚醛底漆 | 50+50 | 41.1 |
| 10 | 环氧酚醛面漆 | 50+50 | 41.1 |
| 11 | 无机富锌底漆（400℃） | 50 | 43.4 |
| 12 | 环氧富锌底漆 (400°C) | 50 | 45.2 |
| 13 | 环氧冷底子油（-30度） | 100+100 | 61 |
| 14 | 环氧云铁面漆 | 50+50 | 41.3 |
| 15 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | 32 |
| 16 | 有机硅耐热漆（400度） | 20 | 43.3 |
| 17 | H53-6环氧云铁中间漆 | 60+60 | 40.2 |
| 18 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 40+35 | 76 |
| 19 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 25+25 | 63.5 |
| 20 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20 | 44 |
| 21 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 73.8 |
| 22 | 环氧云铁面漆475HS（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 42.3 |
| 23 | 聚氨酯面漆990（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 58.2 |
| 24 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50 | 63.5 |
| 25 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 20+20 | 76 |
| 26 | 环氧酚醛228HS（国际油漆阿克苏） | 100+100 | 103.5 |
| 27 | 不锈钢防锈底漆（国际油漆阿克苏） | 50+50 | 62 |
| 28 | 环氧富锌底漆（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 89.9 |
| 29 | 环氧云铁中间漆（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 50 |
| 30 | 聚氨酯面漆（国际油漆阿克苏） | 40+40 | 68.5 |
| 31 | 有机硅铝粉硅耐热漆底漆（国际油漆阿克苏） | 25+25 | 63.5 |
| 32 | 无机硅酸盐富锌底漆（国际油漆阿克苏） | 50 | 62 |
| 33 | 有机硅耐热漆{400度}（国际油漆阿克苏） | 25 | 44.45 |

防腐单价在合同期内为不变价。其中包括中标人自备的清洗主、辅材料，表面人工清理，人工费用，材料费，劳动保护用品以及各类工具、运输费用、废液中和等。招标人提供水源、用电、工作场地、厂区内设备起吊。

**二、化工设备、部件不锈钢酸洗定价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 定价 | 价格 |
| 1 | 聚酯设备筒体和封头、所有内件酸洗、钝化价格（表面已抛光) | 21.9 |
| 2 | 其他不锈钢设备及复合板设备酸洗、钝化价格（未热处理） | 29 |
| 3 | 热成型、堆焊、热处理后的不锈钢表面酸洗、钝化以及设备内外表面酸洗钝化（用酸洗膏酸洗） | 72 |

**三、化工设备、部件打砂费用定价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 定价 | 价格 |
| 1 | 全年室内打砂 | 30 |
| 2 | 全年室外打砂 | 33.5 |
| 3 | 热处理部件除锈 | 22.5 |
| 4 | 不热处理部件除锈 | 18 |
| 5 | 不锈钢设备打砂 | 65.5 |

备注：室内打砂厂房、打砂设备由招标人提供，中标人负责厂房、设备的日常保养，招标人负责大修。空压机及打砂砂子由中标人购买使用。

**四、除油和零工的定价原则：（元，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 除油剂 | 32元/公斤 |
| 2 | 除油人工单价 | 400元/天 |

**五、油漆表面补腻子定价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 补腻子的费用 | 22 |

**六、酸洗中和费用：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 酸膏洗废液综合处理价格 | 厂内：22.5  厂外：40 |
| 2 | 在化机公司内进行酸液洗废液综合处理价格 | 17.5 |

**七、2023年化机公司设备运输发运包装费用：（万元/年，含3%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 化机公司设备运输发运包装费用 | 31 |

中标人负责设备备件和附件的包装、装箱；设备管口、法兰口的包装；运输鞍座的包装；海运设备的整体包装；木工房的工作。设备包装涉及的所有材料均由我厂提供。招标人提供包装用木工相关设备，中标人按我厂安环部要求做好木工房的防火、通风和安全等相关工作。（含3%增值税）