**成交结果公告**

（采购项目编号：NCMW-SC-KJ-2024006 ）

采购人已接受 徐州靖鹏环保工程有限公司 所递交的 2024年度化机公司防腐框架协议 项目公开招标响应文件，确定 徐州靖鹏环保工程有限公司 为成交人。

1. 主要成交标的的内容描述：详见本项目采购文件。
2. 成交价格：【详见附件】。

       采购人：中石化南京化工机械有限公司 2024年3月18日

附件：

**一、化机公司内化工设备油漆报价：（元/㎡，含人工，含9%增值税）**

| 序号 | 油漆品种 | 漆膜厚度（µm） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | 红丹醇酸防锈漆 | 50 | 8.45 |  |
| 2 | 酚醛防锈面漆 | 50 | 9.00 |  |
| 3 | 无机硅酸锌 | 50 | 14.2 |  |
| 4 | 普通无机富锌 | 50 | 14.2 |  |
| 5 | 有机硅耐热底漆+有机硅环氧耐热面漆 | 50 | 41.3 |  |
| 6 | 环氧酚醛底漆 | 50 | 17.67 |  |
| 7 | 环氧酚醛面漆 | 50 | 17.63 |  |
| 8 | 环氧云母氧化铁中间漆 | 50 | 14.5 |  |
| 9 | 环氧云母氧化铁防锈漆 | 50 | 14.5 |  |
| 10 | 环氧云铁面漆 | 50 | 20.1 |  |
| 11 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | 25.81 |  |
| 12 | 环氧富锌底漆 | 50 | 19.65 |  |
| 13 | 环氧云铁中间漆 | 50 | 14.5 |  |
| 14 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 50 | 26.38 |  |
| 15 | 脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | 26.38 |  |
| 16 | 无机富锌底漆 | 50 | 14.2 |  |
| 17 | 红铅醇酸漆 | 50 | 8.43 |  |
| 18 | 有机硅铝粉耐热漆 | 50 | 28 |  |
| 19 | 环氧防锈漆 | 50 | 8.71 |  |
| 20 | 红丹防锈漆 | 50 | 8.43 |  |
| 21 | 灰酚醛面漆 | 50 | 9.4 |  |
| 22 | 无机硅酸锌底漆 | 50 | 14.2 |  |
| 23 | 环氧磷酸锌底漆 | 50 | 14 |  |
| 24 | 厚浆型环氧云铁中间漆 | 50 | 15.5 |  |
| 25 | 丙烯酸改性有机硅耐热漆 | 50 | 32 |  |
| 26 | 厚涂型环氧煤沥青（中间漆或面漆） | 50 | 14.5 |  |
| 27 | 防锈环氧铁红底漆 | 50 | 8.71 |  |
| 28 | H53-6环氧云铁中间漆 | 50 | 15.35 |  |
| 29 | 350度有机硅耐热漆 | 50 | 38.5 |  |
| 30 | 400度有机硅耐热漆 | 50 | 31.79 |  |
| 31 | 600度有机硅耐热漆 | 50 | 33.68 |  |
| 32 | 400度有机硅耐热漆面漆 | 50 | 41 |  |
| 33 | 500度有机硅铝粉耐热漆 | 50 | 33.8 |  |
| 34 | 600度有机硅铝粉耐热漆 | 50 | 35.2 |  |
| 35 | 500度有机硅铝粉耐热漆面漆 | 50 | 38.5 |  |
| 36 | 400度无机富锌底漆 | 50 | 35 |  |
| 37 | 400度环氧富锌底漆 | 50 | 34.87 |  |
| 38 | 环氧冷底子油（-30度） | 50 | 14.67 |  |
| 39 | 不锈钢防锈底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 27 |  |
| 40 | 环氧富锌底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 41 |  |
| 41 | 环氧云铁中间漆（国际油漆佐敦） | 50 | 27.5 |  |
| 42 | 聚氨酯面漆（国际油漆佐敦） | 50 | 35 |  |
| 43 | 有机硅铝粉硅耐热漆底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 54 |  |
| 44 | 无机硅酸盐富锌底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 56.81 |  |
| 45 | 400度有机硅耐热漆（国际油漆佐敦） | 50 | 51 |  |
| 46 | 500度改性有机硅铝粉耐热漆面漆（国际油漆佐敦） | 50 | 51 |  |
| 47 | 600度改性有机硅铝粉耐热漆面漆（国际油漆佐敦） | 50 | 50 |  |
| 48 | 无机硅酸锌底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 52 |  |
| 49 | 无机惰性共聚物耐高温漆底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 80 |  |
| 50 | 脂肪族聚氨酯面漆（国际油漆佐敦） | 50 | 41 |  |
| 51 | 环氧酚醛底漆（国际油漆佐敦） | 50 | 33 |  |
| 52 | 环氧酚醛面漆（国际油漆佐敦） | 50 | 33 |  |
| 53 | 600度有机硅耐高温漆（国际油漆佐敦） | 50 | 52 |  |
| 54 | 600度有机硅耐热漆（国际油漆佐敦） | 50 | 52 |  |
| 55 | 环氧云母氧化铁中间漆（国际油漆佐敦） | 50 | 28 |  |
| 56 | 无机富锌底漆22（国际油漆阿克苏） | 50 | 45 |  |
| 57 | 400度有机硅耐热漆50（国际油漆阿克苏） | 50 | 45 |  |
| 58 | 环氧富锌底漆52（国际油漆阿克苏） | 50 | 36.43 |  |
| 59 | 环氧云铁面漆475HS（国际油漆阿克苏） | 50 | 20 |  |
| 60 | 聚氨酯面漆990（国际油漆阿克苏） | 50 | 35.7 |  |
| 61 | 环氧酚醛228HS（国际油漆阿克苏） | 50 | 24.28 |  |

注：由于化机公司制造设备为非标设备，设计不同，且使用工况环境不同，每台设备油漆品种及漆膜厚度存在差异，因此同种油漆品种的漆膜厚度按比例折算单价，对应单价四舍五入至分。防腐单价在合同期内为不变价。其中包括中标人自备的清洗主、辅材料，表面人工清理，人工费用，材料费，劳动保护用品以及各类工具、运输费用、废液中和等。招标人提供水源、用电、工作场地、厂区内设备起吊。

**二、化工设备、部件不锈钢酸洗报价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 价格 |
| 1 | 聚酯设备筒体和封头、所有内件酸洗、钝化价格（表面已抛光) | 20 |
| 2 | 其他不锈钢设备及复合板设备酸洗、钝化价格（未热处理） | 27 |
| 3 | 热成型、堆焊、热处理后的不锈钢表面酸洗、钝化以及设备内外表面酸洗钝化（用酸洗膏酸洗） | 70 |

**三、化工设备、部件打砂费用报价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 室内打砂 | 29.81 |
| 2 | 室外打砂 | 33.3 |
| 3 | 热处理部件除锈 | 22.3 |
| 4 | 不热处理部件除锈 | 17.9 |
| 5 | 不锈钢设备打砂 | 64.83 |

备注：室内打砂厂房、打砂设备由甲方提供，乙方负责厂房、设备的日常保养，甲方负责大修。空压机及打砂砂子由中标人购买使用。

**四、除油和零工的定价原则：（元，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 除油剂 | 24元/公斤 |
| 2 | 除油人工单价  | 365元/天 |

**油漆表面补腻子定价：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 补腻子的费用 | 19 |

**酸洗中和费用：（元/㎡，含9%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格 |
| 1 | 在化机公司内进行酸膏洗-废液综合处理价格 | 14 |
| 2 | 在化机公司内进行酸液洗-废液综合处理价格 | 8 |

**2024年化机公司设备运输发运包装费用：（万元/年，含3%增值税）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 定价 | 价格 |
| 1 | 设备运输发运包装费用 | 31万元/年 |

中标人负责设备备件和附件的包装、装箱；设备管口、法兰口的包装；运输鞍座的包装；海运设备的整体包装；木工房的工作。设备包装涉及的所有材料均由我厂提供。招标人提供包装用木工相关设备，中标人按化机公司安环部要求做好木工房的防火、通风和安全等相关工作。（含3%增值税）