第一部分 招标公告

1.招标编号：NCMW-SC-2025050。

2.招标物资名称、数量：陕-5207B等4台项目管板委外加工。

3.交货日期：见清单（以商务合同为准）。

4.投标地点：南京市江北新区大厂街道姜桥1号中石化南京化工机械有限公司综合管理部会议室。

5.投标报名截止时间：2025年9月29日 14:00（北京时间）。

6.报名邮箱：xiepf.nhgs@sinopec.com;

监管邮箱：[chenxj.nhgs@sinopec.com](mailto:chenxj.nhgs@sinopec.com)；

[daijian.nhgs@sinopec.com](mailto:daijian.nhgs@sinopec.com)

**注：报名邮件请同时发送三个邮箱,报名截止后发送具体招标文件。**

开标时间：2025年10月10日 14:00（北京时间）。

开标地点：中石化南京化工机械有限公司综合管理部会议室。

7.凡对本次招标提出询问，请在2025年10月10日 14:00前与谢鹏飞联系，技术咨询请与段亮联系（技术方面的询问请以邮件或传真的形式）。

8.投标要求：

1)具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期（注册资本不低于200万元）。

2)在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录，未被列入异常经常、失信企业名录；未被列入中石化、南化公司、南化机黑名单。

3)具有良好的商业信誉，财务状况和市场行为良好。上一年度末资产负债率不超过70%；没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

4）具有质量管理体系认证证书

5）具备本次作业所需设备：8M以上数控平面钻床（工作台至滑枕高度不低于2.5M）或深孔钻床（X轴行程大于等于5000mm，Y轴行程大于等于3000mm），（需提供能证明产权的的证明文件），机床需具备超功率自动报警功能。配备检验、检测等工器具。

6）近3年内具有直径3M以上且管板厚度大于等于280MM管板加工业绩2块，并提供相应合同复印件。

1. 用于加工本项目机床的自身精度检测数据（主轴垂直度、重复定位等）需得到我厂认可。（现场确认机床精度）我厂提供检验要求：附检查表。

投标咨询

联 系 人：谢鹏飞

手 机：13770939963

电子邮件：xiepf.nhgs@sinopec.com

技术咨询

联 系 人：段亮

手 机：13813393411

电子邮件：duanl.nhgs@sinopec.com

附件：投标参加确认函

中石化南京化工机械有限公司

2025年9月24日

附件1：投标参加确认函

投标参加确认函

致：中石化南京化工机械有限公司：

我方已知晓你方于2025年9月24日发出的《陕-5207B等4台项目管板委外加工》，确认参加投标。

我方联系人信息如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联  系  人 | 单位名称 |  | | |
| 姓名 |  | 电话 |  |
| 工作部门 |  | 职务 |  |
| 电子邮箱 |  | | |

投标单位（盖章）：

日期 ：